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[bookmark: _8zx38oldddsf]PREFLIGHT
DOCUMENTS......................................VERIFIED
W/B...................................................COMPLETE
T/O DISTANCE.................................COMPLETE
LANDING DISTANCE.......................COMPLETE
Va.....................................................COMPUTED
[bookmark: _168bfoq3ynv]INTERIOR
CONTROL LOCK...............................REMOVED
FLIGHT CONTROLS...............................CHECK 
MAGS............................................................OFF
CANOPY & WINDOWS............................CLEAN
SWITCHES...................................................OFF
BREAKERS.........................................CHECK IN
CONTROL LEVERS...................................FREE
THROTTLE..................................................IDLE
PROPELLER................................................FWD
MIXTURE...............................................CUTOFF
BATTERY MASTER........................................ON
INTERIOR LIGHTS..................................CHECK
EXTERIOR LIGHTS................................CHECK
PITOT HEAT............................................CHECK
TRIM....................................................NEUTRAL
FLAPS...........................................................LDG
FUEL QUANTITY.....................................CHECK
TACH....................................................RECORD
BATTERY MASTER......................................OFF
FIRE EXTINGUISHER.............................CHECK
BAGGAGE............................................STOWED
[bookmark: _dxz5dj1f6c5m]EXTERIOR
LEFT WING
PILOT STEP.............................................CHECK
AIR INLET................................................CHECK
STRUT.....................................................CHECK
TIRE PRESS..................36 PSI..................CHECK
TIRE/WHEEL...........................................CHECK
BRAKE.....................................................CHECK
CHOCKS...............................................REMOVE
FUEL DRAIN..............................................SUMP
STALL WARNING....................................CHECK
FUEL QUANTITY.....................................CHECK
FUEL CAP..............................................SECURE
FUEL VENT..............................................CHECK
PITOT PROBE.........................................CHECK
LEFT WING..............................................CHECK
STALL STRIPS........................................CHECK
TAXI/LANDING LIGHT.............................CHECK
POS/STROBE..........................................CHECK
WING TIP.................................................CHECK
TIEDOWN.............................................REMOVE
AILERON.................................................CHECK
FLAP.........................................................CHECK
LEFT FUSELAGE
REAR CANOPY........................................CHECK
SKIN..........................................................CHECK
A/P STATIC...............................................CHECK
ANTENNAS..............................................CHECK
EMPENNAGE
RUDDER...................................................CHECK
RUDDER TRIM TAB.................................CHECK
STABILIZER..............................................CHECKSTABILIZER TRIM TAB............................CHECK
TAIL SKID/LOWER FIN............................CHECK
TIEDOWN..............................................REMOVE
RIGHT FUSELAGE
WINDOW/CANOPY..................................CHECK
SKIN..........................................................CHECK
A/P STATIC...............................................CHECK
RIGHT WING
FLAP.........................................................CHECK
AILERON..................................................CHECK
TIEDOWN..............................................REMOVEWING TIP..................................................CHECK
POSITION/STROBE.................................CHECK
STALL STRIPS.........................................CHECK
RIGHT WING............................................CHECK
FUEL VENT...............................................CHECK
FUEL QUANTITY......................................CHECK
FUEL CAP..............................................SECURE
FUEL DRAIN...............................................SUMP
STRUT......................................................CHECK
TIRE PRESS..................36 PSI..................CHECK
TIRE/WHEEL...........................................CHECK
BRAKE.....................................................CHECK
CHOCKS...............................................REMOVE
CO-PILOT STEP......................................CHECK
NOSE AREA
OIL...........................MIN 6 / MAX 8...............CHECK
COWLING.................................................CHECK
AIR INLETS...............................................CLEAR
PROPELLER............................................CHECK 
SPINNER..................................................CHECK
TIRE PRESS...................29 PSI.................CHECK
TIRE/WHEEL..............…………………….CHECK
NOSE GEAR.............................................CHECK
FUEL DRAIN...................……..…………….SUMP
WINDSCREEN..........................................CLEAN

[image: ]
[bookmark: _5ge2z4hdpkwo]MANEUVER FLOWS
TAKEOFF
TRIM…..........................................................SET
PROPELLER...................….........................FWD
MIXTURE...................................................…SET 
FLAPS........................................................…T/O
FUEL PUMP....................................................ON
CRUISE
TRIM..............................................................SET
PROP.............................................................SET
MIXTURE......................................................SET
FLAPS....................................................CRUISE
FUEL PUMP....................................................ON
LANDING
TRIM..............................................................SET
PROP............................................................FWD
MIXTURE...........................................ENRICHEN
FLAPS.........................................T/O < 108 KIAS
.....................................................LDG < 91 KIAS
[bookmark: _q1p98s2gsw4b]INSTRUMENT FLOWS
BEFORE IAF
WX→ATIS/AWOS...................................OBTAIN
ALTIMETER..................................................SET
RADIOS.........................................................SET
NAVS.............................................................SET
BRIEF...............................................COMPLETE
MIXTURE...........................................ENRICHEN
THROTTLE.............................................AS REQ
LIGHTS...................................................AS REQ
BEFORE FAF
CLEARANCE..........................................OBTAIN
FUEL PUMP....................................................ON
FUEL SELECTION.....................FULLEST TANK
MIXTURE......................................................SET
PROP......................................................AS REQ
FLAPS……………...0.5NM – 1NM….....………..T/O
500’ ABOVE MINS
PROP............................................................FWD
AIRSPEED..............................................67 KIAS
FLAPS...........................................................LDG
LANDING LIGHT.............................................ON
MINIMUMS – CONTINUING
GUMPS....................................................CHECK
AIRSPEED..............................................67 KIAS
FLAPS...........................................................LDG
LANDING LIGHT.............................................ON
MINIMUMS – MISSED
THROTTLE..................................................FULL
FLAPS............................................................T/O
AIRSPEED..............................................66 KIAS
REPORT..................................................CHECK
RADIOS.........................................................SET
[bookmark: _bg6x9kvid8ij]PASSENGER BRIEF
Seat Belts/Position...............................CHECK
[bookmark: _gjdgxs]Air Vents..............................................CHECK 
Fire Extinguisher..................................CHECK 
Exits/Emergency Plan..........................CHECK 
Talking/Traffic Scanning......................CHECK 
Your Questions....................................CHECK 
[bookmark: _vkyxvef6fxmy]C–GUMPS
CLEARANCE......................................OBTAIN
GAS.....................................................CHECK
UNDERCARRIAGE..........................WELDED 
MIXTURE..................................................SET 
POWER..............................................AS REQ
PROP.............................................FULL FWD
SWITCHES/SEATBELTS....................CHECK
[bookmark: _mifkopp2e3bn]V SPEEDS
VSO.....................................................52 KIAS
VS.......................................................53 KIAS
VX.......................................................66 KIAS
VY.......................................................73 KIAS
VG.......................................................73 KIAS
VFE – LDG..........................................91 KIAS
VFE – T/O..........................................108 KIAS
VA................1720 LBS - 2284 LBS.................94 KIAS
VA................2284 LBS - 2646 LBS...............111 KIAS
VNO....................................................129 KIAS
VNE....................................................178 KIAS

[bookmark: _jdluyvbhqfym]PATTERN SPEEDS
DOWNWIND.......................................95 KIAS
BASE..................................................85 KIAS
FINAL..................................................75 KIAS
SHORT FINAL....................................67 KIAS

[bookmark: _alex2gryvuxr]LOCAL FREQUENCIES
	ATIS....................................................118.55
Ground..................................................121.7
Tower.....................................................118.1
Practice Area......................................122.75
Flight Service........................................122.6
Center...................................................134.5
Approach/Departure..............................119.7


[bookmark: _gvpff17ndbxm]OFFICE #               970.254.0444
	IF YOU ARE UNABLE TO RETURN TO GRAND JUNCTION WHEN EXPECTED/A LANDING IS REQUIRED AT ANOTHER AIRPORT DUE TO MECHANICAL ISSUES OR WEATHER, PLEASE CLOSE YOUR FLIGHT PLAN, THEN CALL YOUR INSTRUCTOR OR CHIEF FLIGHT INSTRUCTOR AS SOON AS PRACTICAL. 



[bookmark: _sfz71rhxgqni]BEFORE ENGINE START
PREFLIGHT INSPECTION.............COMPLETE
PEDALS.....................................ADJUST/LOCK
PASSENGER BRIEF.......................COMPLETE
SEAT BELTS....................................FASTENED
BAGGAGE...........................................SECURE
REAR CANOPY...................................SECURE
FRONT CANOPY.................................SECURE
PARKING BRAKE........................................SET
FLIGHT CONTROLS.........................CORRECT
TRIM.............................................................T/O
THROTTLE.................................................IDLE
PROPELLER...............................................FWD
MIXTURE...................................................LEAN
FRICTION.....................................................ADJ
ALT AIR................................................CLOSED
ALT STATIC..........................................CLOSED
AVIONICS MASTER....................................OFF
ESS BUS......................................................OFF
BATTERY MASTER.......................................ON
ANNUNCIATORS...................................CHECK
FUEL SELECTOR............................FULL TANK
ENGINE START
THROTTLE.................................................IDLE
BRAKES....................................................HOLD
PROP AREA...........................................CLEAR
STROBES......................................................ON
FUEL PUMP...................................................ON
COLD
THROTTLE........................................1.5” OPEN 
MIXTURE...............RICH 3-5 SEC...............LEAN
THROTTLE........................................0.5” OPEN
MAGS......................................................START
HOT
THROTTLE...........................................1” OPEN
MIXTURE......................................................LEAN[image: ]
MAGS.......................................................START 
FLOODED
MIXTURE..................................................LEAN
THROTTLE..................................................MID
MAGS......................................................START
WHEN ENGINE FIRES
MAGS........................................................BOTH
MIXTURE.............MOVE RAPIDLY..............RICH
THROTTLE........................................1000 RPM 
DO NOT EXCEED 1500RPM
UNTIL OIL > 100°
OIL PRESSURE............................GREEN ARC
FUEL PUMP.................................................OFF
ALT MASTER................................................ON
AMMETER..............................................CHECK
FUEL PRES.............14 PSI – 35 PSI............CHECK
ANNUNCIATOR......................................CHECK
MIXTURE...............................................AS REQ


[bookmark: _rs2s6bqjvg0j]BEFORE TAXI
AVIONICS MASTER......................................ON
WX→ATIS/AWOS..................................OBTAIN
ALTIMETER..................................................SET
GPS/RAIM........................................AVAILABLE
LRU/ANNUCIATORS..............................CHECK
A/P TEST.............................................ENGAGE
...............................................HDG & VS MODE
............................................OVERRIDE CHECK
.....................................DISCONNECT SWITCH
ELECTRIC TRIM....................................CHECK
FLAPS............................................................UP
OIL TEMP.............................................MIN 100°
TAXI LIGHT...................................................ON
PARKING BRAKE...............................RELEASE
CLEARANCE.........................................OBTAIN
BRAKES.................................................CHECK
THROTTLE............................................AS REQ
[bookmark: _8i116jsaddnp]INSTRUMENT CHECK
ASI + STBY.............................................CHECK
ATTITUDE + STBY..................................CHECK
ALT + STBY.............................................CHECK
VSI…………………………………………CHECK
HDG → Compass......………………………..SET 
OAT.........................................................CHECK
XPDR.....................ALT MODE......................SET
[bookmark: _8i55cshx8fjk]RUN UP 
PARKING BRAKE........................................SET
SEAT BELTS....................................FASTENED
REAR CANOPY...................................SECURE
FRONT CANOPY.................................SECURE
FUEL PUMP...................................................ON
FUEL SELECTOR........................SWAP TANKS
CONTROLS.........................FREE + CORRECT
MIXTURE..........................................FULL RICH
THROTTLE........................................2000 RPM
MIXTURE...................................LEAN FOR ALT
MAGNETOS...............175 MAX...............CHECK
PROPELLER...........REPEAT 3X...............CYCLE
NEVER EXCEED 500 RPM DROP DURING PROP CYCLE
THROTTLE....................................CHECK IDLE
THROTTLE........................................1000 RPM
PARKING BRAKE...............................RELEASE



[bookmark: _86dapz9ziahc] PRE-TAKEOFF
TRIM..............................................................T/O
FLAPS...........................................................T/OPROP.................................................FULL FWD
MIXTURE.....................................................SET
FUEL PUMP...................................................ON
FUEL SELECTOR............................FULL TANK
RADIOS........................................................SET
NAV LIGHTS..........................................AS REQ
LANDING LIGHT............................................ON
DEPARTURE BRIEF........................COMPLETE
TIMER..........................................................SET
[bookmark: _kk0ih01s2qlk] NORMAL TAKEOFF
THROTTLE.................................................FULL
ENGINE GAUGES.................................GREEN
AIRSPEED................................................ALIVE
ELEVATOR.........................................NEUTRAL
RUDDER......................................CENTERLINE
ROTATE.................................................59 KIAS
AIRSPEED.....................………………..75 KIAS
400’ AGL
FLAPS.........................…...............................UP
PROP.....................................................AS REQ
[bookmark: _r5j7c9ty7l4f]SHORT-FIELD TAKEOFF
BRAKES....................................................HOLD
THROTTLE.................................................FULL
ENGINE GAUGES.................................GREEN
BRAKES.............................................RELEASE
AIRSPEED................................................ALIVE
ELEVATOR.........................................NEUTRAL
RUDDER......................................CENTERLINE
ROTATE.................................................59 KIAS
AIRSPEED.....................………………..66 KIAS
CLEAR OF 50’ OBSTACLE
AIRSPEED.............................................75 KIAS
400’ AGL
FLAPS.........................…...............................UP
PROP.....................................................AS REQ
[bookmark: _ypl115ae0lh4]CLIMB
[bookmark: _tpo1yshu0lf]ABOVE 1000’AGL
AIRSPEED.............................................75 KIAS
THROTTLE.................................................FULL
FUEL PUMP...............CHECK DA....................OFF
PROP..................................................2400 RPM
TRIM......................................................AS REQ
ENGINE GAUGES..................................CHECK
LANDING/TAXI LIGHT.................................OFF
[bookmark: _9lvtxf93u4tr]CRUISE 
THROTTLE............................................AS REQ
ENGINE GAUGES..................................CHECK
FUEL PUMP...................................................ON
FUEL TANK...............SWAP...............FULL TANK
FUEL PUMP...............CHECK DA....................OFF
MIXTURE.....................................................SET
LEAN PER CRUISE CHART FOR PROPER FUEL FLOW
TRIM...........................................AS REQUIRED
[bookmark: _3yz7y488nm7i]DESCENT
WX→ATIS/AWOS.................................OBTAIN
ALTIMETER.................................................SET
RADIOS.......................................................SET
NAVS...........................................................SET
BRIEF.............................................COMPLETE
MIXTURE........................................ENRICHEN
THROTTLE...........................................AS REQ
LIGHTS.................................................AS REQ
[bookmark: _ox8t10u7udmn]APPROACH
CLEARANCE........................................OBTAIN
FUEL PUMP..................................................ON
FUEL SELECTION........SWAP........FULL TANK
MIXTURE....................................................SET
PROP....................................................AS REQ
FLAPS..........................................................T/O
[bookmark: _e6ygvf8kzk06]LANDING
PROP................................................FULL FWD
AIRSPEED............................................67 KIAS
LDG LIGHT...................................................ON
FLAPS.........................................................LDG
[bookmark: _ye0y5tsbnsgy]GO-AROUND/MISSED
THROTTLE................................................FULL
FLAPS..........................................................T/O
AIRSPEED............................................66 KIAS
400’ AGL
PROP.....................................................AS REQ
AIRSPEED.............................................75 KIAS
FLAPS.........................…...............................UP
FUEL PUMP...............CHECK DA....................OFF
[bookmark: _g0a4lb2zah41]AFTER LANDING
BRAKES...............................................AS REQ
FUEL PUMP..............CHECK DA....................OFF
XPDR..........................................................VFR
PITOT HEAT................................................OFF
RADIOS…..….……………………………….SET
FLAPS...........................................................UP
LANDING LIGHT.........................................OFF
TAXI LIGHT...................................................ON
[bookmark: _75pga52lxhj1]ENGINE SHUTDOWN
PARKING BRAKE.......................................SET
ENGINE GAUGES.................................CHECK
AVIONICS MASTER...................................OFF
THROTTLE........................................1000RPM
MAGS..........OFF→RPM DROP→BOTH..........CHECK
MIXTURE.............................................CUTOFF
MAGS..........................................................OFF
NAVS/TAXI LIGHT.......................................OFF
TACH TIME.........................................RECORD
ALT/BAT MASTER......................................OFF
CHOCKS.....................................................SET
TIEDOWN.............................................AS REQ
CONTROL LOCK................................SECURE
SECURE AIRCRAFT......................COMPLETE
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